|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: | | B E T R I E B S A N W E I S U N G  gemäß § 14 GEFSTOFFV | | | Stand: |
| Betrieb/Gebäude: | | |  | Geltungsbereich: | |
| G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G | | | | | |
| HMK R764 Anti-Slip – Feinsteinzeug-Fliesen | | | | | |
| Form: Flüssig / Farbe: Farblos / Geruch: Charakteristisch | | | | | |
| G E F A H R E N F ÜR M E N S C H U N D U M W E L T | | | | | |
|  | * Giftig bei Hautkontakt * Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden * Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | | | | |
| S C H U T Z M A S S N A H M E N U N D V E R H A L T E N S R E G E L N | | | | | |
|  | * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und Rauchen. * Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren. * Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. * Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. * Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen, für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. * Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.   **Handschutz:** Undurchlässige Schutzhandschuhe  **Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung  **Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille verwenden.  **Atemschutz:** Bei kurzzeitiger und geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. | | | |  |
| V E R H A L T E N I M G E F A H R F A L L | | | | | |
| F001-Feuerloescher.jpg | **Bei Brand:** Alle Anwesenden sofort alarmieren und den Gefahrenbereich unverzüglich verlassen. Kleine Entstehungsbrände löschen. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen, ggf. Schutzmasken benutzen.  **Löschmittel:** CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum.  **Notruf:** 112 | | | | |
| E R S T E H I L F E | | | | | |
|  | **Einatmen:** Frischluftzufuhr. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.  **Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.  **Augenkontakt:** Augen bei geöffneten Lidspalten mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen und bei weiteren Beschwerden Arzt konsultieren.  **Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen. Reichlich Wasser nachtrinken.  **Allgemein:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung. Arzt aufsuchen und Produktetikett und/oder Sidat vorlegen.  **Ersthelfer:**  **Notruf:** 112 | | | | |
| S A C H G E R E C H T E E N T S O R G U N G | | | | | |
| Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen, nicht in die Kanalisation gelangen lassen. | | | | | |