|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: | | B E T R I E B S A N W E I S U N G  gemäß § 14 GEFSTOFFV | | | Stand: |
| Betrieb/Gebäude: | | |  | Geltungsbereich: | |
| G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G | | | | | |
| HMK R767 Steinreiniger – extra stark | | | | | |
| Form: Flüssig / Farbe: Blau / Geruch: Charakteristisch | | | | | |
| G E F A H R E N F ÜR M E N S C H U N D U M W E L T | | | | | |
|  | * Lebensgefahr bei Hautkontakt * Giftig beim Einatmen * Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | | | | |
| S C H U T Z M A S S N A H M E N U N D V E R H A L T E N S R E G E L N | | | | | |
|  | * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und Rauchen. * Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren. * Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. * Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. * Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen, für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. Atemschutz erst nach Entfernen verunreinigter Kleidungsstücke abnehmen. * Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. * Ungeschützte Personen fernhalten.   **Handschutz:** Undurchlässige Schutzhandschuhe  **Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung  **Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille verwenden.  **Atemschutz:** Bei kurzzeitiger und geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. | | | |  |
| V E R H A L T E N I M G E F A H R F A L L | | | | | |
| F001-Feuerloescher.jpg | **Bei Brand:** Alle Anwesenden sofort alarmieren und den Gefahrenbereich unverzüglich verlassen. Kleine Entstehungsbrände löschen. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen, ggf. Schutzmasken benutzen.  **Löschmittel:** CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum.  **Notruf:** 112 | | | | |
| E R S T E H I L F E | | | | | |
|  | **Einatmen:** Frischluft- oder Sauertoffzufuhr, ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.  **Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.  **Augenkontakt:** Augen bei geöffneten Lidspalten mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen und bei weiteren Beschwerden Arzt konsultieren.  **Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen. Reichlich Wasser nachtrinken.  **Allgemein:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, Atemschutz erst nach Entfernen verunreinigter Kleidungsstücke abnehmen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung. Arzt aufsuchen und Produktetikett und/oder Sidat vorlegen.  **Ersthelfer:**  **Notruf:** 112 | | | | |
| S A C H G E R E C H T E E N T S O R G U N G | | | | | |
| Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen, nicht in die Kanalisation gelangen lassen. | | | | | |